|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Part No.** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **AJK-32** | 1.24 (31.49) | .78 (19.81) | .73 (18.54) | .34 (8.64) |
| **AJK-42** | 1.63 (41.40) | 1.09 (27.68) | .87 (22.10) | .52 (13.21) |
| **AJK-62** | 2.42 (61.47) | 1.45 (36.83) | 1.05 (26.67) | .59 (14.99) |



Dimensions



Inserts and Studs

